|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО Председатель ПедсоветаАНО «ЦПВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Протокол № 2 от 15.01.2025 .г |  | УТВЕРЖДАЮ Директор АНО «ЦПВ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  15.01.2025 г. |

**Положение об организации практического вождения в АНО «ЦПВ».**

**Инструкция по охране труда при проведении практических занятий по обучению вождения транспортного средства.**

1. Общие положения

1.1. К проведениям практических занятий по обучению вождению автомобиля допускаются слушатели (наименование образовательного учреждения), зачисленные в автошколу приказом директора, под руководством мастера производственного обучения, прошедшие инструктаж в соответствии с настоящей инструкцией, и инструкцией по противопожарной безопасности, не имеющие противопоказаний к вождению автомобиля по состоянию здоровья.

1.2. Практические занятия проводятся на специально оборудованном учебном автомобиле.

1.3. Учебный автомобиль должен быть оборудован дополнительными педалями привода сцепления (кроме транспортных средств с автоматической трансмиссией) и тормоза, зеркалом заднего вида для обучающего, опознавательным знаком "Учебное транспортное средство", огнетушителем и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи.

1.4. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, предусмотренной Договором об оказании образовательных услуг и проходят внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Правила техники безопасности.

2.1. Перед началом практических занятий по обучению вождению:

2.1.1. Произвести внешний осмотр учебного автомобиля с целью обнаружения внешних повреждений, препятствующих проведению занятия.

2.1.2. Визуально убедиться в достаточном давлении воздуха в шинах.

2.1.3. Проверить заправку автомобиля топливом, маслом, охлаждающей и тормозной жидкостями.

2.1.4. При первом запуске двигателя убедиться в отсутствии аварийных сигналов контрольных приборов и сигнализации.

2.2. В процессе проведения практических занятий по обучению вождению:

2.2.1. Точно выполнять указания мастера производственного обучения.

2.2.2. К обучению вождению за пределами учебной площадки, в условиях движения по автомобильным дорогам общего пользования приступать только после освоения Правил дорожного движения в полном объеме.

2.2.3. Запрещается самостоятельно, без присутствия в автомобиле мастера производственного обучения, занимать место водителя, запускать двигатель и трогаться с места, покидать автомобиль.

2.2.4. Запрещается покидать автомобиль при работающем двигателе.

2.2.5. Запрещается покидать автомобиль, не заторможенный стояночным тормозом.

2.2.6. Запрещается самостоятельно открывать крышку моторного отсека автомобиля при работающем двигателе.

2.2.7. Запрещается самостоятельно, без контроля со стороны мастера производственного обучения, производить замену колес автомобиля, доливку технических жидкостей, заправку автомобиля.

2.2.8. При каждой, даже кратковременной остановке, затормаживать автомобиль стояночным тормозом.

2.3. В случае возникновения нештатной ситуации:

2.3.1. При неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем, принять меры к остановке по возможности в месте, не создающем препятствий остальным участникам дорожного движения, выключить двигатель и затормозить автомобиль стояночным тормозом. Возобновить движение только после устранения неисправности.

2.3.2. При плохом самочувствии остановить автомобиль и сообщить об этом мастеру производственного обучения. Отказаться от продолжения занятия.

С инструкцией ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_